Wyniki badań jakości wody z wodociągu Wojszki w 2020 roku wykonane w ramach monitoringu kontrolnego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka | Wymagania | Wynik |
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h | jtk/1ml | bez nieprawidłowych zmian | 17 |
| Barwa | mg/l Pt | 15 | 10 |
| **Liczba progowa smaku (TFN)** | - | - | < 1 |
| **Liczba progowa zapachu (TON)** | - | - | < 1 |
| **Mętność** | NTU | 1 | 0,96 |
| **pH** | - | 6,5 – 9,5 | 7,3 |
| **Przewodoność elektryczna właściwa w temp. 25ºC** | µS/cm | 2500 | 457 |